Multiprotocolo: Juande Estrella

## Manual:

1. Iniciar el fichero MultiServer
2. Iniciar cualquier fichero Cliente…. (ClienteTCP o ClienteUDP)
   1. **ClienteTCP** contiene estos comandos

* “**stop**” Nos finalizara el servidor.
* “**.**” Nos finalizara el cliente.
  1. **ClienteUDP** para poder realizar cualquier envió solo hay que escribir por teclado lo que queramos, y para finalizar escribir “.” En una línea sola.

## Discusión Crítica de Bondades:

Puede ejecutar varios clientes tanto Udp o Tcp a la vez en un mismo servidor.

## Defectos de la Implementación:

El funcionamiento del Cliente Tcp realizas de vez en cuando echo: null como si no contuviera nada, lo he intentado solucionar pero no sabía qué problema tenía